# Sblocco del serraggio su disattivazione - 10149

Serve ad abilitare il serraggio solo per un utensile che è stato disabilitato a causa dell'impostazione Serraggio Disabilita serraggio nella configurazione della stazione virtuale generale.

Nome in SoftPLC: UNLOCK_TIGHTENING_ON_DISABLE

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione Min [bit] | Dimensione Max [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: TRUE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE