# Basculement Horaire/Anti-horaire - 10130

Basculement Horaire/Anti-horaire est un signal d'entrée qui bascule le sens de l’outil SR21/SL.
Si l'outil fonctionne dans le sens horaire, le signal basculera le sens de rotation sur anti-horaire.
Si l'outil fonctionne dans le sens anti-horaire, le signal basculera le sens de rotation sur horaire.

Basculement Horaire/Anti-horaire prend le dessus sur le signal Basculement Horaire/Anti-horaire prochain serrage.

Lorsque l'outil est réglé sur sens anti-horaire, la LED orange de sens de rotation de l'outil s'allume.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
Événement | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI