# Kontrola ZNAČKY

Funkcia Kontrola ZNAČKY umožňuje kontrolu ZNAČKY na nástroji. Keď je kontrola ZNAČKY aktivovaná v Power Focus 6000 aj v STwrench, nástroj sa uzamkne, ak ZNAČKA dodaná s programom nie je rovnaká ako tá, ktorá je vložená do STwrench smartHEAD.

Číslo ZNAČKY je špecifikované inak, v závislosti od pracovnej úlohy.

V prípade Všeobecné stratégie uťahovania je číslo ZNAČKY špecifikované v programe uťahovania.

V prípade Viacstupňová stratégie uťahovania závisí číslo ZNAČKY od toho, čo bolo zvolené v menu Zdroje/Sekvencia dávkovania.

- Ak beží Uťahovanie zdroja (Zdroje > Uťahovanie > Uťahovanie zdroja > Režim voliča - Potvrdiť), číslo ZNAČKY je špecifikované v poli Objímka.

- Ak beží Sekvencia dávkovania (Sekvencia dávkovania > Knižnica sekvencií > Sekvencia > Konfigurácia dávky - Upraviť), číslom ZNAČKY je identifikačné číslo.

- Ak beží Dávka zdroja (Zdroje > Sekvencia dávkovania > Dávka zdroja), číslo ZNAČKY je špecifikované v Sekvencia dávkovania podľa vyššie uvedenej časti.

V prípade Sekvencia dávkovania a Dávka zdroja, nastavte Voľné poradie - v Sekvencia dávkovania - na Nie.

Kontrola ZNAČKY je k dispozícii len pre STwrench.

Možnosti kontroly ZNAČKY | Popis
--- | ---
Vyp | Nástroj sa nezamkne, bez ohľadu na vloženú ZNAČKU.
Zap | Nástroj sa zamkne hneď, ako číslo ZNAČKY nie je rovnaké ako číslo ZNAČKY špecifikované v konfigurácii stratégie uťahovania.