# Ansluta ett verktyg till en virtuell station

En virtuell station kan endast ha ett verktyg anslutet. Endast ett av de verktyg som är anslutna till en styrenhet kan vara ett kabelverktyg. Tillagda virtuella stationer kan ansluta trådlösa verktyg som parats ihop till styrenheten.

Varje virtuell station måste ha en verktygskonfiguration, förutom verktyget. Verktygskonfigurationerna skapas i menyn Konfigurationer.

1. Gå till menyn Virtuell station och peka på den virtuella station som du vill ansluta verktyget till.

2. I verktygsområdet, peka på Välja verktyg för att öppna listan med tillgängliga verktyg.

   Eller, om ett verktyg redan valts, peka på Ändra verktyg för att öppna listan över tillgängliga verktyg att ändra till.

3. Peka, i listan över tillgängliga verktyg, på önskat verktyg för att ansluta det till den virtuella stationen.

   Verktyg som inte är tillgängliga visas i grått. För att ansluta ett sådant verktyg, måste det först kopplas bort från sin virtuella station.

4. När du ansluter ett nytt verktyg, bifogas en verktygskonfiguration. Om det finns fler än en konfiguration tillgänglig, visas en lista över verktygskonfigurationer.

5. För att byta verktygskonfiguration för den virtuella stationen:

   - Klicka på pilen bredvid namnet på den aktuella konfigurationen.

   - Välj en annan av konfigurationerna i listan.

   Det går inte att välja bort en konfiguration, bara för att välja en annan tillgänglig konfiguration

Relevant information

- Verktygskonfiguration