# Stegbegränsningar

Vilka åtdragningssteg, övervakningar och restriktioner begränsningar som finns tillgängliga beror på vilken licens som är installerad på styrenheten.

För att säkerställa att åtdragningen stannar om något oväntat händer går det att lägga till begränsningar i flerstegsprogrammet för åtdragning. Dessa begränsningar kan till exempel testa att ett maximalt vridmoment inte uppnås, eller att en del av flerstegsåtdragningen inte tar för lång tid att köra. Varje steg har en egen uppsättning obligatoriska stegbegränsningar och valfria stegbegränsningar. Obligatoriska begränsningar inkluderas när ett nytt steg dras till flerstegsprogrammet. Alla faser kan ha upp till fyra Restriktioner vardera.

För synkroniserad åtdragning i Power Focus 6000 och Power Focus 8 är det möjligt att använda synkroniseringspunkter i åtdragningsprogrammet. När något begränsningsvillkor uppfylls kommer verktyget att stoppas omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (gäller vid användning av synkroniserad åtdragning i Power Focus 6000, Power Focus 8, och Flex), eller till programmets slut. I styrenheter utan synkroniserad åtdragning stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till programmets slut.

Endast för Flex:

För varje begränsning väljer du Reparerbar = Ja för att tillåta nya försök när åtdragningen stoppas.

Följande begränsningar läggs automatiskt till varje steg som läggs till flerstegs åtdragningsprogrammet.

Standardstegbegränsningar
Stegbegränsning | Gällande steg
--- | ---
Maximal tid | Alla utom Externa resultat och MWR
Maxmoment | Dra åt till vinkel Dra åt till moment+vinkel Turbolossning Vänta Lossa hylsa Kör till digital ingång Dra åt till tryckreglaget släpps TensorPulse Impulse
Maximal vinkel | Dra åt till moment TurboTight Turbolossning Dra åt till DynaTork Vänta Kör till digital ingång Lossa till moment Gängskärning till moment Nergängning Dra åt till sträckgräns Pulserande nergängning ligger an TensorPulse

Tillgängliga verktyg för varje systemtyp
Power Focus 6000/Power Focus 8 | Power Focus 6000 synkroniserad åtdragning/Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Stegbegränsningar
Verktyg
Sök