# Exportera ”Inställningar och konfigurationer”

Du kan välja att endast exportera styrenhetens konfigurationer och inställningar.

Exporterade data lagras i en komprimerad fil som identifieras med IAM-namn samt datum och tidpunkt för exporten.
Data i filen innefattar alla konfigurationer och inställningar i styrenheten, vilket innebär att exportfilen kan importeras och ställa in en annan styrenhet med samma eller senare programversion.
Exporterade data innefattar information om IAM och styrenhet, samt förformaterade flerstegsprogram för åtdragning och lossning, för användning med MID2500-systemet.

## Så exporterar du ”Inställningar och konfigurationer”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Inställningar och konfigurationer.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.