# Approche terminée

Le paramètre Approche terminée définit si la vis a atteint le point d'ajustement. Cette option met fin à l'étape d'approche de façon à ce que l'étape de serrage puisse commencer.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Approche terminée | Spécifie comment contrôler le moment où le point d'ajustement est atteint. Au couple : spécification de la valeur de couple pour laquelle l'étape d'approche est terminée. | Au couple
<At torque> | Définition de la valeur de couple pour laquelle le point d'ajustement est atteint et pour laquelle l'étape d'approche est terminée. La valeur du paramètre Approche terminée doit être inférieure au Premier couple dans les stratégies à étapes multiples ou à la Consigne couple dans la stratégie TurboTight. |