# Nergängningsfas

Den del av åtdragningen från det att skruven tar gäng till alldeles innan skruvskallen vidrör den underliggande ytan och ligger an mot den. Det moment som krävs under nergängningen bidrar inte till någon klämkraft.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Nergängningsvarvtal | Anger varvtalet under Nergängningsfasen | Max varvtal

I detta avsnitt

- Självgängning
- Momentgränser vid nergängning
- Vinkelgränser för nergängning
- Eftervy av moment
- Nergängning klar