# Salute

La vista Salute contiene informazioni sullo stato della batteria e sulla temperatura del controller.

## Stato batteria

La batteria POWER FOCUS 6000, all'interno del pannello frontale del controller, funge da riserva di energia per alcuni elementi del sistema, quali ad esempio l'orologio interno. Lo stato della batteria viene aggiornato una volta al giorno, nonché al riavvio del controller. Quando la batteria si sta per esaurire completamente, viene visualizzato un messaggio di avviso (3011). La batteria dev'essere sostituita il prima possibile dopo la comparsa dell'avviso.

## Temperatura del controller

Controller > Hardware > Stato

La temperatura dei vari componenti del controller è monitorata costantemente da POWER FOCUS 6000. Le unità di temperatura supportate sono gradi Celsius (°C), l'unità predefinita, e gradi Fahrenheit (°F). È possibile passare tra le due unità senza richiedere il riavvio del controller. Quando la temperatura di un componente critico supera quella massima, la fase di azionamento viene disabilitata e viene visualizzato un avviso (3010). La fase di azionamento viene riattivata quando la temperatura del componente scende al di sotto del limite della temperatura.

Tramite il display o l'interfaccia grafica web, accedere all'ultima temperatura del componente misurata insieme alla marca temporale in cui è stata presa la misura. È possibile monitorare la temperatura in modo continuo in una visualizzazione grafica per un componente facendo clic sul campo di ciascun componente.