# MWR -　メカトロニック レンチ

ツール
MWR

メカトロニック レンチは、メカトロニック レンチ（MWR）と組み合わせてのみ使用できる特殊なステップです。

このステップは、他のステップと組み合わせて使用​​することはできません。このステップでは、制限は使用できません。デフォルトでは、このステップには次の3つのモニターがあります。ピークトルク、角度、およびクリックです。

パラメータ | 説明
--- | ---
緩め制限 | 締付け結果がNG（締め付け方向の間違い（緩め））とマークされた負のトルク（すなわち緩め方向のトルク）の数値。 （Nm）単位。
ツールサイズ | MWR-TAに取り付けられたエンドフィッティングツールの特定の長さの数値。（mm）単位。
ツールベンド | MWR-TAに取り付けられたエンドフィッティングツールの数値。 （°/Nm）単位。
リヒット角度ウィンドウ | トルクに達した場合に既にねじが締め付けられているかどうかを判断するための角度の数値。 （°）単位。
最大角速度 | ねじを締めることができる最大速度の数値。（°/ s）単位。