# BM - Meranie uhla vôle

Nástroje
QST

Tento monitor meria vôľu v nástrčke. Výsledný uhol sa používa pri výpočtoch v monitore Nastavenie na nulovú polohu.

Parameter | Popis
--- | ---
Smer | Smer, v ktorom meranie končí.
Cieľový moment | Požadovaná hodnota momentu. Musí byť >= 0.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť >= 0.
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá. Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.