# Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat utan anslutet verktyg

1. Gå till startvyn och välj fliken Åtdragning. Skapa sedan ett åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

2. Gå tillbaka till startvyn och välj fliken Inställningar. Välj sedan Externt verktyg.

3. Välj Plus-ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet att skapa ett externt verktyg.

   Du kan skapa upp till 10 externa verktygskonfigurationer.

4. I fönstret Externt verktyg anger du modell, serienummer och beskrivning för det externa verktyget.

   Serienummer är en obligatorisk textruta.
   Serienumret kan användas för att identifiera ett nödvändigt verktyg, till exempel tillverkarens serienummer. Maximalt antal tecken för textrutan Serienummer är 32.

   När omkopplaren i övre högra hörnet av fönstret Externt verktyg är i läge På kan du gå tillbaka till startvyn och välja fliken Verktyg. Det extra externa verktyget visas i listan över tillgängliga verktyg.

5. Gå tillbaka till startvyn och tryck på fliken Virtuell station.

   I fönstret Licenser måste funktionen Externt resultat utan anslutet verktyg ha en licens som ska tilldelas och användas av en virtuell station.

6. Gå till fönstret Verktyg och välj önskat verktyg. Välj sedan verktygskonfiguration:

7. I fönstret Uppgift väljer du åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

8. Skicka signalen EXTERN_OK till den virtuella stationen.

9. Tryck på knappen Gå resultat för att visa resultaten (serienumren).
   Serienumren skickas från den externa verktygskonfigurationen för verktyget som är anslutet till den virtuella stationen.

Relevant information

- Ansluta ett verktyg till en virtuell station
- Tilldela licenser till en virtuell station