# Propiedades de apriete de fuente

Parámetro | Descripción
--- | ---
Nombre | El nombre asignado al apriete de fuente.
Modo de selector | Control: Una fuente externa selecciona un programa de apriete solicitando un número de identificador. El número de identificador se vincula a una boca del selector y, mediante la elevación de la misma, se selecciona el programa de apriete. Confirmación: El selector de bocas no puede utilizarse como fuente de control. En este modo, los números de identificación se vinculan tanto al programa de apriete como a la boca específica (indicado en una columna adicional de la lista). Cuando se solicita un número de identificación (mediante una señal externa), la boca correspondiente se activa en el selector de bocas y el programa de apriete se activa cuando el operario eleva la boca (el resto de las bocas están desactivadas). Si no se especifica ninguna boca (es decir, está ajustada a 0 en la columna Boca), el programa de apriete se activa directamente y se ignora el estado de la boca.
Máx. de NOK consecutivos por programa | Activado: El contador de lotes aumenta aunque falle la operación de apriete. Off: Establezca Máx. de NOK consecutivos para el apriete. El lote solo avanzará si se realiza un apriete con éxito.
Máx. de NOK consecutivos | Establezca el número de resultados NOK consecutivos permitido. Si el valor se establece en 0, no se realiza ninguna comprobación de los aprietes NOK. Al alcanzar el número máximo de NOK consecutivos, la herramienta se bloquea y se detiene la ejecución de la secuencia.
Control de lotes | Seleccione cómo debe ejecutarse el apriete de fuente. Las opciones disponibles son: Sin control de grupo de apriete Ejecutar repetidamente el programa de apriete seleccionado. Control de grupo de apriete interno Para cada programa de la sección de configuración del selector de identificadores, establezca el tamaño de lote que se utilizará cuando se seleccione ese programa. Control de grupo de apriete externo Los sistemas externos pueden establecer el tamaño del lote utilizando el protocolo abierto o el bus de campo. El tamaño de lote debe ser fijado por un sistema externo; si no se fija al seleccionar un programa, la herramienta se bloqueará. Cuando el control de lotes es interno o externo, el apriete de fuente puede configurarse para: Bloquear herramienta al finalizar la secuencia de lotes Cuando está activado, la herramienta se bloquea automáticamente al alcanzar el tamaño de lote especificado. Incremento en NOK Cuando está activado, el contador de lotes aumenta tanto para los aprietes correctos como para los fallidos. Externo: Configure cuántas veces debe ejecutarse un apriete de fuente usando Open Protocol o un protocolo externo. Cualquier cambio en la configuración borra el apriete de fuente para empezar desde un estado limpio y conocido (el recuento de lotes en el lote se restablecerá a 0). Los aprietes continuos podrán finalizar antes de que tengan efectos los cambios.
Usar ID de juntas | El ajuste de fuente puede configurarse para adjuntar un ID de junta a cada resultado, lo que mejora la trazabilidad en software de análisis de datos como ToolsNet. Cuando está activado Usar ID de juntas, puede configurar el ID de junta de cada programa en la sección Configuración del selector del identificador. Vaciar ID de junta No se asignará ningún ID de junta a los resultados de este programa seleccionado. ID de junta cuando no se ejecuta el lote El ID de junta configurado se adjuntará a cada resultado cuando se seleccione el programa. Si el programa se ejecuta varias veces, utilizará el mismo ID de junta para todas las iteraciones. ID de junta cuando se ejecuta el lote El comportamiento del ID de junta varía en función de su formato. Si el ID de junta no termina con un número, se utiliza el mismo ID de junta para todos los aprietes del lote. Si el ID de junta termina con un número, El número aumenta con cada incremento del contador de lotes. Es posible que el número final del ID de junta no coincida con el contador de lotes. Ejemplo: Si el ID de junta inicial termina en 5, después de dos aprietes: El contador de lotes será 2. El ID de junta terminará en 7.