# Configurando Posições Significativas para Leitura em Cadeia de Caracteres de Código de Barras

As posições da cadeia de caracteres do código de barras estão associadas ao um número entre 1 e 1024. A primeira posição da cadeia de caracteres é 1 e a última é 1024.

As posições significativas devem ser especificadas seguindo as regras descritas na tabela abaixo. Cadeia de caracteres do código de barras:
Descrição | Posições significativas | Configuração válida | Cadeia de código de barras para combinar com a cadeia pré-definida
--- | --- | --- | ---
Posições significativas em ordem | 1,2,3,7,8 | Ok | ABCGH
Posições significativas em ordem opcional | 7,1,2,3,8 | Ok | GABCH
Faixa de números | 1-3,7,-8 | Ok | ABCGH