# Reset di un numero eccessivo di allentamenti del blocco - 10151

Utilizzato per sbloccare un utensile che ha raggiunto un numero eccessivo di allentamenti consecutivi configurati nella configurazione della stazione virtuale generale.

Nome in SoftPLC: RESET_TOO_MANY_LOOSENINGS

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione Min [bit] | Dimensione Max [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Funzioni dello strumento: TRUE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: TRUE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: TRUE