# Créer un Poste de travail virtuel

Les fonctionnalités du coffret, comme les Stratégies de serrage à faible réaction et les fonctions couvrant tous les aspects du coffret, parmi d'autres, requièrent que les licences soient distribuées à travers le Système de gestion des fonctionnalités (FMS). Alors que la configuration des fonctionnalités est possible sans licences spécifiques, l'attribution et l'utilisation de ces fonctionnalités nécessitent l'installation de la licence correcte sur le coffret. Se référer à Licences (FMS) pour de plus amples informations sur les licences.

Créer un poste de travail virtuel

Pour créer un nouveau poste de travail virtuel :

1. Appuyer sur le signe plus.

2. Modifier le nom et les autres paramètres.

Pour supprimer un poste de travail virtuel : appuyer sur Supprimer au bas de la liste des paramètres.

La liste des postes de travail virtuels créés est présentée dans l'ordre de création.

Si aucune configuration d'outil n'est disponible lors de l'affectation d'un outil, une nouvelle configuration d'outil est automatiquement créée et affectée au poste de travail virtuel.

Dans cette configuration d'outil auto-créée, la Source de démarrage sera définie sur Gâchette seule et le tracé de courbes sera désactivé. Pour les outils STB, la demande de démarrage sera instaurée sur Marche.