# ZC - Nulový prechod

Nástroje
QST

Tento monitor vypočíta skutočný začiatok stlačenia pružiny.

Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začína monitorovať. Musí byť < Koncový bod momentu.
Koncový bod momentu | Hodnota krútiaceho momentu na zastavenie merania. Musí byť > spúšťač momentu.
Začiatočný bod uhla | Hodnota uhla, odkiaľ sa začína monitorovať. Musí byť < Koncový bod uhla.
Koncový bod uhla | Hodnota uhla na zastavenie merania. Musí byť < Začiatočný bod uhla.
Obmedzenie miery momentu vysoké | Maximálna miera momentu. Musí byť > Obmedzenie miery momentu nízke a < 999.
Obmedzenie miery momentu nízke | Minimálna miera momentu. Musí byť < 999 a < Obmedzenie miery momentu vysoké.