# Informazioni sull'utensile

L'opzione Informazioni sull'utensile contiene i dati usati per fornire agli addetti all'assistenza informazioni precise sull'utensile collegato al controller in modo da consentire loro di offrire aiuto e supporto o per gli operatori per vedere quale utensile è collegato al controller.

Informazioni sull'utensile
Informazioni | Descrizione
--- | ---
Modello | Nome modello utensile.
Coppia massima | La coppia massima che lo strumento può usare per un serraggio.
Velocità min | La velocità di rotazione minima dello strumento.
Velocità max. | La velocità di rotazione massima dello strumento.
Velocità finale min | La velocità minima di rotazione finale dello strumento (solo per strumenti BCP/BCV-RE).
Velocità finale max | La velocità massima di rotazione finale dello strumento (solo per strumenti BCP/BCV-RE).
Rapporto di riduzione | Il rapporto della velocità angolare dell'ingranaggio di entrata rispetto alla velocità angolare dell'ingranaggio di uscita.
Numero di serie | Il numero di serie dello strumento può essere necessario quando serve la versione corretta delle istruzioni del prodotto per poter ricevere i corretti ricambi o le istruzioni di assistenza.
Versione del software | La versione del software dello strumento.
Numero prodotto | Codice prodotto o di ordinazione dell'utensile.
Data di produzione | La data di produzione dello strumento.

Informazione sull’utensile IxB Connect
Informazioni | Descrizione
--- | ---
Tipo collegamento | Tipo di collegamento dello strumento (WLAN/Bluetooth/Cellulare) al controller.
Indirizzo IP | Indirizzo IP dello strumento quando è collegato via WLAN.
Indirizzo MAC | L'indirizzo MAC del dispositivo collegato.

Informazione sull’utensile IPB-P
Informazioni | Descrizione
--- | ---
Fattore di regolazione coppia | Regolazione della coppia dell'utensile a impulsi espressa in %.

## Informazioni TAG strumento

Queste informazioni sul TAG utensile sono disponibili solo se il tipo di utensile è STwrench.

Informazioni strumento STwrench
Informazioni | Descrizione
--- | ---
Id TAG | Il numero di identificazione TAG RFID programmabile che viene programmato nell'utensile (attacco).
Coefficiente correzione coppia | In alcuni casi possono essere necessarie prolunghe per adattarsi all'applicazione. In questo caso, la misura dell'avvitatore dev'essere compensata per mostrare un valore corretto. Per calcolare il coefficiente di correzione, fare riferimento alla guida utente di STwrench (documento n. 9836 4134 01). Il parametro è memorizzato nel TAG RFID nell'utensile di raccordo.
Coefficiente correzione angolo | In alcuni casi possono essere necessarie prolunghe per adattarsi all'applicazione. In questo caso, la misura dell'avvitatore dev'essere compensata per mostrare un valore corretto. Per calcolare il coefficiente di correzione, fare riferimento alla guida utente di STwrench (documento n. 9836 4134 01). Il parametro è memorizzato nel TAG RFID nell'utensile di raccordo.
Coppia nominale | STwrench smartHEAD contiene il trasduttore di coppia e definisce la coppia nominale dell'avvitatore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida utente di STwrench (documento n. 9836 4134 01).

NOTA

I coefficienti di correzione alterano la misurazione di STwrench. Possono causare una lettura non corretta. Fare riferimento alla guida utente di STwrench, documento n. 9836 4134 01 prima di apportare eventuali correzioni.