# Begränsningar för IxB-verktyg

## Krav på anslutningsfunktioner för IxB

Anslutningsfunktionerna för IxB kräver:

- PF6000 styrenhet från version 13 och över

- PF8 styrenhet revision 5 och över

## Maximalt antal verktygsanslutningar

Styrenhet | Typ av anslutning | IxB-verktyg antal verktyg | IxB och andra trådlösa verktyg antal verktyg
--- | --- | --- | ---
PF6000 | Trådlöst LAN | 6 | 6 (oavsett kombination)
Bluetooth-kompatibla verktyg = endast IxB/XB-verktyg | 4 | NA
Bluetooth-kompatibla verktyg = inga IXB/XB-verktyg | 0 | 6 trådlösa verktyg
PF8 | Trådlöst LAN | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (oavsett kombination)