# ツール LED ミラー黄 - 99

アクセサリに表示されるツールの黄色のLEDステータス信号。

ツールの黄LEDがオン/点滅している場合、ツール LED ミラー黄信号はTrueに設定されます。
ツールの黄LEDがオフの場合、ツール LED ミラー黄信号はFalseに設定されます。

SoftPLCでの名前 ： TOOL_RESULT_LED_YELLOW

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
イベント | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE