# Solicitação de Partida

Start Request (Solicitação de Partida) ativa o requisito de haver uma conexão entre a ferramenta e o controlador para uma ferramenta STB. O objetivo é assegurar que a ferramenta esteja sempre atualizada em relação ao programa de aperto ou a definições de lotes, e em relação a outras definições no controlador, ao se realizar apertos.

Quando Start request (Solicitação de Partida) é definido como On (Ativo), a ferramenta é bloqueada se a comunicação com o controlador for perdida. Isso significa que se a ferramenta perder a conexão durante um aperto ou sequência de lote, a ferramenta finalizará o aperto em andamento e depois parará. A ferramenta ficará bloqueada até que a conexão seja restabelecida.

Parâmetros disponíveis para a solicitação de partida.
Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Solicitação de partida | Bloquear a ferramenta quando ela perder a conexão com o controlador. Ativo: A ferramenta fica bloqueada para a realização de apertos, caso ela perca a conexão com o controlador. Desativado: A ferramenta pode continuar a realizar apertos, embora tenha perdido a conexão com o controlador. | Ativo