# Restricciones de las herramientas IxB

## Requisitos de función de IxB connect

La función IxB connect requiere:

- Controlador PF6000 a partir de versión 13

- Controlador PF8 a partir de versión 5

## Número máximo de conexiones de herramienta

Controlador | Tipo de conectividad | Herramienta IxB n.º de herramientas | IxB y otras herramientas inalámbricas n.º de herramientas
--- | --- | --- | ---
PF6000 | LAN inalámbrica | 6 | 6 (da igual la combinación)
Herramientas que admiten Bluetooth = solo herramientas IxB/XB | 4 | ND
Herramientas que admiten Bluetooth = herramientas que no sean IXB/XB | 0 | 6 herramientas inalámbricas
PF8 | LAN inalámbrica | 20 | 20
Bluetooth | 6 | 6 (da igual la combinación)