# Alarme de Nível de Óleo Vazio da Ferramenta de Pulso - 167

A supervisão do nível de óleo configurada na manutenção da ferramenta fornece um mecanismo que permite que os usuários saibam quando é hora de completar o óleo em uma ferramenta de pulso. O sinal não notifica o usuário quando o acionador é pressionado
O sinal é liberado quando a ferramenta é desconectada; depois disso, ele é enviado novamente a partir da ferramenta, se a condição permanecer quando a ferramenta for reconectada.

Nome no SoftPLC: TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: VERDADEIRO

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Funções da ferramenta: VERDADEIRO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Etiqueta do TLS: VERDADEIRO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO