# TTTR: serraggio a rilascio grilletto

Utensili
ES STR SL ST SR STB IXB

Questa fase viene eseguita fino al rilascio del grilletto dello strumento (serraggio). Utilizzabile solo come ultima fase di un programma di serraggio.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Velocità | Valore numerico per la velocità di rotazione in giri/min.
Tipo di rampa velocità | Elenco delle opzioni in cui è possibile scegliere la crescita della velocità (Rigido, Morbido, Manuale)