# Exportera ”Loggar från anslutna verktyg”

Genom export av verktygsloggar kan en servicetekniker dela verktygsloggdata med servicepersonal från Atlas Copco Underhåll vid felsökning av verktyg.

Det går att exportera verktygsloggar från följande verktyg: STB, SRB, TBP/TBP-S och QST-M.

Gör så här för att exportera verktygets loggar – verktyget måste vara anslutet till styrenheten. Verktyget behöver inte vara kopplat till någon virtuell station.

Alla data som ingår i verktygsloggexporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "atlas_tool_i.zip" – Alla tillgängliga resultat

  Individuella filer skapas för varje anslutet verktyg. Filformatet för verktygets loggfiler är ”verktyg-<verktygstyp>-<verktygets serienummer>.log"

- "ExportInfo.txt" – Textdokument som innehåller information om IAM, styrenhet och anslutna verktyg

## Så exporterar du ”Loggar från anslutna verktyg”

1. Gå till startvyn och välj fliken Styrenhet. Gå till vänstra sidan och välj fliken Export/Import.

2. I fönstret Export öppnar du rullgardinsmenyn och väljer Loggar från anslutna verktyg.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popup-fönster som bekräftar att exporten är klar.
   En PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.