# SZP – Ange nolläge (Set Zero Pos)

Verktyg
ES STR SL ST SR QST

Steget Ange nolläge (Set Zero Pos) skickar signalen om nollposition till verktyget. Positionen repeteras en gång per 360 grader.

Med stegen Lossa till nolläge eller Dra åt till nolläge kan du återställa verktyget till nolläget.

Det här steget har inga parametrar.

Nolläget är en specifik position som sparas med antingen steget ”Ange nolläge” eller signalen ”Ange nolläge”. Positionen repeteras en gång per 360 grader.