# Posizione zero

Questa configurazione permette al sistema di tornare sempre alla posizione iniziale per ciascun serraggio o sequenza. La posizione zero viene impostata separatamente per ciascun utensile, per quelli manuali e fissi. La posizione zero imposta la posizione corrente dell'utensile. Non è possibile impostare la posizione zero durante un serraggio o una sequenza in corso.

Impostazione di una posizione zero:

1. Nella vista iniziale, selezionare Utensile.

2. Selezionare Utensile cablato, quindi Posizione zero nel menu a destra.

3. Selezionare SET. La posizione attuale dell'utensile sarà impostata come posizione zero.