# Momentkompensation

Genom att använda momentkompensation kan själva klämkraften som appliceras på förbandet fastställas bättre och spridningen i den applicerade klämkraften kan reduceras.

Punkten för momentkompensation ställs in genom att referera till en viss vinkel från Nergängning klar och beräkna ett värde för det vridmoment som används vid nergängning. Detta kompenseras sedan när förspänningen i skruven skapas genom att lägga till det beräknade momentvärdet i punkten för momentkompensation till målmomentet.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Momentkompensation | Gör det möjligt att justera målmomentet för momentet som används i nergängningsfasen. Av: Ingen kompensation görs. På: Manuell inställning av Punkten för momentkompensation. | Av