# Verktygshälsa

Hälsovyn innehåller temperaturinmatning, som visar information om verktygets temperatur.

## Verktygstemperatur

Verktygstemperaturer (både för kabelverktyg och batteridrivna verktyg) övervakas kontinuerligt av POWER FOCUS 6000. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. Det går att växla mellan de två enheterna utan att styrenheten behöver startas om. När temperaturen hos en kritisk komponent överskrider maximal temperatur låses verktyget och en varning (2014) visas. Verktyget låses upp igen när temperaturen på den kritiska komponenten sjunker under temperaturgränsen.

Verktygstemperaturen är inte tillgänglig för STwrench.

## Övervaka verktygstemperaturen

1. Gå till startvyn och välj fliken Verktyg.

2. Välj vyn Hälsa för att se temperaturen för de olika komponenterna.

3. Välj vyn Maximal temperatur för att se listan över de maximala temperaturerna för varje komponent.

4. Välj vyn Realtidstemperatur för att kontinuerligt övervaka temperaturen för en komponent.