# Målmoment - 30100

Signal som visar målmomentet för en utförd åtdragning.

Ange stegkategori för sista steg till Slutligt. ST-väljaren visar endast Målmoment om det sista steget har ett inställt målmoment.

Namn i SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_TORQUE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Heltal | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: FALSKT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: FALSKT

- Operatörspanel: FALSKT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: FALSKT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: FALSKT