# Connecter un outil à un Poste de travail virtuel

Il n'est possible de connecter qu'un seul outil à un poste de travail virtuel. Un seul des outils connectés à un coffret peut être un outil à câble. Les postes de travail virtuels ajoutés peuvent se connecter aux outils sans fil couplés au coffret.

Chaque poste de travail virtuel doit posséder une configuration d'outil en plus de l'outil. Les configurations d'outils sont créées dans le menu Configurations.

1. Aller dans le menu Poste de travail virtuel et appuyer sur le poste de travail virtuel auquel on souhaite connecter l'outil.

2. Dans la zone Outil, appuyer sur Choisir un outil pour ouvrir la liste des outils disponibles.

   Si un outil est déjà choisi, appuyer sur Changer d'outil pour ouvrir la liste des outils disponibles pour un changement d'outil.

3. Dans la liste des outils disponibles, appuyer sur l'outil désiré pour le connecter au poste de travail virtuel.

   Les outils non disponibles sont grisés. Pour connecter un tel outil, il faut d'abord le déconnecter de son poste de travail virtuel.

4. Une configuration d'outil est rattachée à un nouvel outil lors de la connexion de celui-ci. Si plusieurs configurations sont disponibles, une liste de configurations d'outils apparaît.

5. Pour remplacer la configuration de l'outil pour le poste de travail virtuel :

   - Cliquer sur la flèche située à côté du nom de la configuration actuelle.

   - Choisir une autre des configurations de la liste.

   Il n'est pas possible de désélectionner une configuration mais seulement de sélectionner une autre configuration disponible.

Informations pertinentes

- Configuration de l'outil