# Konfigurieren der Remote-Protokollierungsverbindung

Um eine Steuerung mit einem Remote-Protokollierungsserver zu verbinden, müssen Sie die Remote-Protokollierungseinstellungen in der Steuerung konfigurieren und aktivieren.

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf und wählen Sie auf der linken Seite Serververbindungen aus.

2. Konfigurieren Sie im Fenster Remote-Protokollierung die folgenden Parameter:

Feld | Beschreibung
--- | ---
Ein/Aus | Aktivierung/Deaktivierung des Datenaustauschs mit dem Remote-Protokollierungsserver
TCP/UDP | Auswahl des TCP- oder UDP-Protokolls
Server-Host | IP-Adresse des Remote-Protokollierungsservers
Server-Port | Port des Remote-Protokollierungsservers

## Konfiguration von Protokollebenen

Die auf dem Remote-Protokollierungsserver gespeicherten Protokolle werden folgendermaßen konfiguriert:

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf und wählen Sie auf der linken Seite Serververbindungen aus.

2. Wählen Sie im Remote-Protokollierung-Fenster Konfigurieren aus.

3. Wählen Sie im Fenster Funktionen konfigurieren die entsprechenden Kontrollkästchen aus.

   Kategorie | SysLog-Klassifizierung
   --- | ---
   Fehler | Warnung, Kritisch, Notfall, Fehler
   Warnung | Warnung
   Info | Informativ, Hinweis

   Um die Auswahl auf die vorherige Konfiguration zurückzusetzen, wählen Sie RÜCKGÄNGIG.

4. Wählen Sie Übernehmen.