# Cieľový/Záverečný moment - 30101

Signál zobrazujúci cieľový, prípadne záverečný moment.

Cieľový/Záverečný program je medzi cieľovým momentom a záverečným momentom, ak sa aktualizuje zvolený program uťahovania alebo sa vyberie nový program uťahovania.

Nastavte kategóriu stupňa posledného stupňa po Záverečný. Volič ST zobrazuje Požadovaný moment, len ak má posledný stupeň požadovaný moment.

Názov v SoftPLC: STSELECTOR_TARGET_FINAL_TORQUE

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Udalosť | Celočíselný údaj | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: FALSE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE