# Position zéro

Cette configuration fait qu'un système revient toujours à la position initiale de départ pour chaque serrage ou séquence. La Position zéro est définie pour chaque outil séparément, qu'il s'agisse d'un outil portatif ou d'un outil embarqué. La position zéro définit la position actuelle de l'outil. Il n'est pas possible de définir la Position zéro au cours d'un serrage ou d'une séquence en cours.

Définir une position zéro :

1. Sur l’écran d'accueil, sélectionner Outil.

2. Sélectionner Outil filaire puis Position zéro dans le menu de droite.

3. Sélectionner DÉFINIR La position actuelle de l'outil sera définie comme la Position zéro.