# 마스터 잠금 해제 - 10005

마스터 잠금 해제는 다음 기능과 신호를 잠금 해제하는 입력 신호입니다.

기능:

- OK 조임에서 풀기 비활성화

- NOK 조임에서 풀기 비활성화

- 조임 비활성화

- 최대 연속 NOK

- 시퀀스 완료 시 공구 잠김

신호

- 20001 - 보류 중인 이벤트 승인 잠금

- 20002 - 조임 잠금

- 20003 - 풀기 잠금

- 20004 - 공구 잠금 활성화 높음

- 20013 - 조임 작업(WorkTask) 잠금

- 20014 - 풀기 작업(WorkTask) 잠금

- 20015 - 배치 완료 잠금

- 20018 - 오픈 프로토콜 잠금

- 20020 - 필드버스 잠금 조임

- 20021 - 필드버스 잠금 풀기

- 20022 - OK 조임시 풀기 비활성화

- 20023 - NOK 조임이 너무 많으면 잠금

- 20033 - 라인 제어 잠금

- 20034 - 대체 식별자에 의해 잠김

SoftPLC의 이름: MASTER_UNLOCK

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
이벤트 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 참

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참