# Objímka zdvihnutá - 10014

Generuje sa pri zdvihnutí jedinečnej nástrčky na prepínač nástrčky (Celočíselný údaj = ID nástrčky), nie je zdvihnutá žiadna nástrčka (Celočíselný údaj = 0) alebo ak je zdvihnutá viac ako jedna (Celočíselný údaj = 0).

Názov v SoftPLC: SOCKET_LIFTED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 32

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE