# 자동화 규칙을 사용한 작업

자동화 규칙은 정의된 트리거 및 작업 포함된 컨트롤러에 저장된 규칙 목록입니다. 이러한 규칙을 통해 컨트롤러에서 사용할 수 있는 부울 신호에 대한 논리 연산이 가능합니다.

## 규칙

- 모든 규칙에는 트리거 및 작업 집합이 있습니다.

- 컨트롤러에 최대 32개의 규칙을 추가할 수 있습니다.

- 규칙은 활성 켜짐 또는 꺼짐 상태로 설정할 수 있습니다. 추가된 규칙은 기본적으로 활성 꺼짐으로 설정됩니다.

개요
설정 | 설명
--- | ---
이름 | 규칙 이름을 최대 32자의 ASCII 문자로 입력합니다.
활성 | 꺼짐: 규칙이 비활성화되어 있으면 트리거되지 않으며 라이선스 확인을 수행하지 않습니다. 켜짐: 규칙이 활성화되어 있으면 구성된 트리거 및 작업을 기반으로 한 입력/출력 신호 변화에 반응합니다. 규칙에 매핑된 모든 가상 스테이션에 대해 라이선스 유효성을 검증하고 오류 메시지를 표시합니다.
규칙 편집 | 편집을 클릭하여 규칙의 트리거 및 작업을 구성합니다.
규칙 삭제 | 삭제 후 규칙은 규칙 목록에서 삭제됩니다. 규칙 삭제로 인해 진행 중인 작업이 중단되지 않습니다. 규칙을 중단하려면 먼저 비활성화해야 합니다.
규칙 업데이트 | 활성화된 규칙을 업데이트하면 변경 사항이 적용되고 규칙을 재시작합니다.
변경 사항을 규칙에 저장 | 적용을 선택하여 변경 사항을 규칙에 저장합니다.
규칙에 대한 변경 사항 취소 | 실행 취소 옵션을 선택하여 규칙에 적용한 변경 사항을 취소합니다.
유효하지 않은 구성 | 규칙에 유효한 신호나 트리거 또는 작업에 대해 구성된 가상 스테이션이 없는 경우의 오류 메시지.
규칙 생성 | 컨트롤러 홈 페이지에서 자동화 규칙을 선택한 다음 + 표시를 선택합니다. 트리거와 작업이 비어 있는 상태로 규칙이 추가됩니다. 적용 버튼을 선택하여 규칙을 추가합니다. 규칙이 추가되고 기본적으로 비활성화됩니다.
규칙에 라이선스 부여 | 가상 스테이션에 대한 규칙에 라이선스를 부여하려면 가상 스테이션으로 이동합니다. 라이선스에서 기능, 자동화 규칙을 선택하고 라이선스를 적용합니다.

이 섹션에서

- 트리거
- 작업
- 중지
- 라이선스