# SZP - Definir posición cero

Herramientas
ES STR SL ST SR QST

La etapa Definir posición cero envía la señal para definir la posición cero a la herramienta. La posición se repite una vez cada 360 grados.

Con las etapas Aflojar hasta posición cero o Apretar hasta posición cero se puede devolver la herramienta a la posición cero.

Esta etapa no tiene ningún parámetro.

La posición cero es una posición específica almacenada con una etapa «Definir posición cero» o la señal «Definir posición cero». La posición se repite una vez cada 360 grados.