# Informations du capteur

Valable pour les outils QST et IxB uniquement.

Un outil peut avoir plusieurs capteurs de couple et d'angle en fonction du type d'outil. Une image montre la position des capteurs.

Sélectionner Détails pour plus d'informations sur les capteurs de couple ou d'angle. Selon le type de capteur, les informations suivantes peuvent être disponibles.

Capteur d’angle
Informations | Description
--- | ---
Activé | Indique si le capteur est activé.
Rapport de réduction | Le rapport d’engrenage entre le capteur et l’arbre sortant de l’outil.
Enrouler | Le facteur de compensation d’enroulement pour le capteur d’angle.

Capteur de couple
Informations | Description
--- | ---
Activé | Indique si le capteur est activé.
Numéro de série | Numéro de série du capteur en tant que chaîne.
Référence article | Référence article du capteur en tant que chaîne.
Valeur d’étalonnage | Valeur d’étalonnage pour le capteur exprimée en Nm.