# Nollförskjutning och shunt

Endast tillgängligt för QST-verktyg.

För varje momentgivare kan gränsvärdena för nollförskjutning och shuntkalibrering visas och ändras.

Information | Beskrivning
--- | ---
Shuntvärde (1–100) | Maximalt tillåtet uppmätt shuntkalibreringsvärde i %.
Driftvärde för shunt (1–100) | Maximalt tillåten förändring i uppmätt shuntkalibreringsvärde i %.
Värde för nollförskjutning (1–50) | Maximalt tillåten nollförskjutningskompensation i %.
Driftvärde för nollförskjutning (2–100) | Maximalt tillåten förändring i nollförskjutningskompensation i %.