# Akákoľvek hardvérová chyba nástroja

Tento podsignál sa nastaví vždy, keď sa zistí hardvérová chyba nástroja. Môže to byť ľubovoľný z Teplota nástroja vysoká, Potrebné ladenie motora, Kábel nástroja neplatný, Nástroj odpojený, Chyba snímača momentu alebo Hardvérová chyba nástroja.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_TOOL_ANY_HARDWARE_ERROR

Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | ---
Booleovský | 1 | 1