# トリガー喪失

プログラム締め付け段階の[結果評価]ウィンドウの、[トリガー喪失時にNG] スイッチは、目標条件に達する前にツールトリガーを解放できるかどうかを制御します。設定はオンまたはオフに設定することができます。以下に 2 つの状態の説明を示します。

スイッチ設定 | 説明
--- | ---
オン | ターゲット条件に達する前にトリガーを解放すると、NOK 締め付けになります。
オフ | ターゲット条件に達する前にトリガーを解放すると、他の全ての条件が満たされている限り、OK 締め付けになります。

デフォルトの動作は、早期のトリガー解放が認められないというものです。

可用性

トリガー喪失でのNGは、以下の締め付け戦略で利用できます：回転、クイックステップ、2ステップ、3ステップ、インパルス - シングルステップ。

締め付け戦略の回転、クイックステップ、2ステップ、3ステップの場合、[トリガー喪失]設定は、プログラムの目標が（トルクではなく）角度に設定されている場合にのみ使用できます。