# Aba Trabalhando com a Estação Virtual

Estações virtuais são configuradas no menu Estação Virtual.

Estação virtual é uma abstração de software de uma estação física e pode ser configurada para utilizar uma ferramenta específica e executar remotamente diversas tarefas usando a ferramenta.

Em POWER FOCUS 6000, é possível configurar um número de estações virtuais por controlador. Cada estação virtual pode ser conectada a uma ferramenta e a um ou mais acessórios.

Utilizando estações virtuais, o operador pode operar diversas ferramentas e executar diferentes tarefas usando o mesmo controlador. É possível conectar simultaneamente uma ferramenta com fio e diversas ferramentas STB ao controlador.

Ao configurar diferentes ferramentas, confira se o sinal de iniciar selecionado em Iniciar fonte corresponde à ferramenta selecionada e se a tarefa selecionada pode ser executada na ferramenta específica.

Antes de poder começar qualquer aperto, deve ser selecionada uma tarefa no menu Estações virtuais. A tarefa é de um dos três tipos:

- Programa de aperto

- Sequência de lote

- Fontes

A seleção pode ser feita manualmente pelo operador ou por sinais externos.

## Tutoriais Básicos do Produto

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0zO5fGSD8

Nesta seção

- Configurando a Janela Tarefa em uma Estação Virtual