# 工具信息

工具信息视图包含用来为维修人员提供关于连接到控制器的工具的准确信息以便其提供足够帮助和支持的信息，或者为操作人员提供哪种工具已连接到控制器的信息。

工具信息
信息 | 描述
--- | ---
型号 | 工具型号名称。
最大扭矩 | 工具可以针对拧紧使用的最大扭矩。
最小速度 | 工具的最小旋转速度。
最大速度 | 工具的最大旋转速度。
最小最终速度 | 工具的最小最终旋转速度（仅适用于 BCP/BCV-RE 工具）。
最大最终速度 | 工具的最大最终旋转速度（仅适用于 BCP/BCV-RE 工具）。
齿轮比 | 输入齿轮角速度与输出齿轮角速度的比。
序列号 | 需要产品说明的正确版本时，可能需要提供工具的序列号，以便获取正确的备件或维修说明。
软件版本 | 工具的软件版本。
产品号 | 工具的产品编号或订单编号。
生产日期 | 工具的制造日期。

IxB Connect 工具信息
信息 | 描述
--- | ---
连接类型 | 工具与控制器的连接类型（WLAN/蓝牙/蜂窝网络）。
IP 地址 | 通过 WLAN 连接时的工具 IP 地址。
MAC 地址 | 已连接设备的 MAC 地址。

IPB-P 工具信息
信息 | 描述
--- | ---
扭矩调节系数 | 以百分比表示的脉冲工具扭矩调整值。

## 工具 TAG 信息

只有工具类型为 STwrench 时，才提供工具 TAG 信息。

STwrench 工具信息
信息 | 描述
--- | ---
TAG ID | 将可编程的 RFID TAG 识别码数字编程到端部配件工具（套筒）中。
扭矩校正系数 | 在特定情况下，可能需要扩展项来安装此应用.此时，应补偿扳手测量值以显示正确值。 如要计算校正系数，请参考最新版本的《STwrench 用户指南》（印刷品编号 9836 4134 01）。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。
角度校正系数 | 在特定情况下，可能需要扩展项来安装此应用.此时，应补偿扳手测量值以显示正确值。 如要计算校正系数，请参考最新版本的《STwrench 用户指南》（印刷品编号 9836 4134 01）。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。
额定扭矩 | STwrench 的 smartHEAD 包含扭矩传感器并定义扳手额定扭矩。更多信息，请参考最新版本的《STwrench 用户指南》（印刷品编号 9836 4134 01）。

注意

校正系数会改变 STwrench 测量值。它可能导致读数错误。在进行任何校正之前，请参考最新版本的《STwrench 用户指南》（印刷品编号 9836 4134 01）。