# Configurer l’unité de couple affichée

Choisir l'unité à utiliser pour les valeurs de couple et les résultats. Les résultats de couple s'affichent dans l'unité choisie à la fois après l'exécution d'un serrage et lorsqu'ils sont enregistrés dans la liste des résultats.

Pour changer l'unité de couple utilisée dans l'IGU du coffret :

1. Appuyer ou cliquer sur la flèche située à côté du nom de l'unité actuellement utilisée.

2. Choisir une unité dans la liste.

Le changement d'unité de couple prend effet immédiatement.

Unités de couple disponibles
Unité | Description
--- | ---
cNm | centinewton mètre
dNm | décinewton mètre
Nm | newton mètre
kNm | kilonewton mètre
in·lbf | pouce-livre force
ft·lbf | pied-livre force
in·ozf | pouce once-force
ft·ozf | pied once-force
gf·cm | gramme-force centimètre
kgf·cm | kilogramme-force centimètre
kgf·m | kilogramme-force mètre