# Licenskällor

Licenser som används på en styrenhet kan hämtas från flera olika källor. Antalet samtidiga källor är begränsat till 10 (antingen 10 FMS Portable-källor, eller en Licensserver (TT2) som tillägg till 9 FMS Portable-källor). Om du vill lägga till licenser från en källa när källans gränsvärde (10) har uppnåtts måste alla licenser från en källa tas bort från styrenheten för att skapa utrymme för licenser från den andra källan.

## Källöversikt

Fliken Källöversikt (Licenstilldelning > Källöversikt) ger användaren en översikt över de licenser som är installerade på styrenheten plus information om varifrån de installerades. Maximalt 10 olika källor kan visas här. Var och en markeras med FMS P (för FMS Portable, eller dongel), eller Licensserver (TT2).

Om du klickar på valfri licenskälla visas källans detaljerade licenskällinformation. Här anges källans namn och typ, plus antal och typ av licenser i respektive kategori (virtuell stationstyp, egenskaper för virtuell station, samt funktion hos styrenhet).