# Aktivera manuellt läge

Manuellt läge kan aktiveras med en omkopplare eller av ett externt system. Exempelvis (anges nedan), kan en knapp på en operatörspanel vara konfigurerad att aktivera manuellt läge.

1. Gå till menyn Konfigurationer och välj Operatörspanel i vänster navigering.

2. Om det inte finns någon konfiguration för en operatörspanel, klicka på plus-ikonen högst upp i arbetsutrymmet, eller fortsätt till nästa steg.

3. I den konfiguration som du vill ändra på, klicka på Redigera

4. I operatörspanelens konfigurationsfönster, klicka på positionen [A, B, C, D, E, F, G, I] för att konfigurera.

5. I konfigurationsfönstret för Position, klicka på Komponentlista. I listan, klicka på Enkelriktad nyckelomkopplare.

6. Klicka på Vänd signallista I listan, välj manuellt läge (använd pilknapparna för att navigera i listan om det behövs).

7. Stäng konfigurationsfönstret för Position.

Om användaren behöver meddelas om att manuellt läge har matats in eller lämnats, måste händelserna 4070 respektive 4071 konfigureras.

Relevant information

- Konfigurera händelserna