# 내보내기/가져오기

내보내기/가져오기 탭은 사용자가 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있도록 지원합니다. 내보내기, 가져 오기 및 자동 백업

내보내기 창은 사용자가 컨트롤러 구성, 설정, 결과 및 이벤트를 내보낼 수 있도록 지원합니다. 또한 공구 로그를 내보낼 수 있으며 공구 로그를 Atlas Copco 서비스 담당자와 공유하여 공구 문제를 해결할 수 있습니다.

가져오기 창은 사용자가 컨트롤러 구성 및 설정을 가져올 수 있도록 지원합니다.

한 번에 하나의 활성 내보내기 또는 가져 오기만 가능합니다. 진행중인 내보내기/가져오기가 있으면 새 내보내기 /가져오기를 시작하려는 모든 시도는 거부됩니다.

자동 백업 창은 사용자가 백업 파일을 자동으로 생성하도록 지원합니다.

다음 장치 중 하나를 통해 데이터를 내보내거나 가져올 수 있습니다.

- USB 플래시 드라이브는(Linux에서 작동하도록 포맷되고 파티션이 있어야 함). 예를 들어, 가능한 형식은 FAT 또는 NTFS입니다.

- 웹 GUI

- ToolsTalk 2

내보내기/가져오기 프로세스 중에는 진행률 표시줄이 사용자에게 내보내기/가져오기 작업이 진행 중임을 알려드립니다. 내보내기/가져오기를 수행하는 시간은 결과, 이벤트 및 로그 파일의 수에 따라 다릅니다.

## 컨트롤러 간 내보내기 및 가져오기

컨트롤러에는 다른 기능을 가질 수 있는 다양한 IAM 유형이 존재할 수 있습니다.
컨트롤러는 현재 유형의 IAM 모듈에 적용할 수 있는 모든 구성을 내보낼 수 있습니다.

컨트롤러는 다른 유형의 IAM 모듈에서 내보낸 파일을 가져올 수 없습니다. 이는 ToolsTalk 2를 사용할 때도 적용될 수 있습니다.

관련 정보

- “결과” 내보내기
- “모든 컨트롤러 정보”를 내보냅니다.
- “설정 및 구성” 내보내기
- “연결된 공구의 로그” 내보내기
- 자동 백업
- 컨트롤러 구성 및 설정 가져오기

이 섹션에서

- “모든 컨트롤러 정보”를 내보냅니다.
- “설정 및 구성” 내보내기
- “연결된 공구의 로그” 내보내기
- “결과” 내보내기
- "시스템 로그 및 정보" 내보내기
- 컨트롤러 구성 및 설정 가져오기
- 자동 백업