# TAW - Lågt moment i vinkelfönster

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Denna begränsning kontrollerar att det uppmätt Angle Window Length ligger mellan Torque limits (momentgränserna). Om det uppmätta momentet ligger utanför gränserna stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till slutet. Vinkelfönstret längd börjar vid Start Angle (startvinkeln) från den punkt där momentet först passerar Trigger Torque. Om Trigger Torque inte är angiven, börjar Start Angle (startvinkeln) börjar i början av begränsningen.

Om slutet på vinkelfönstret längd inte nås är status på begränsningen NOK.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara >= 0
Startvinkel | Måste vara >= 0
Fönsterlängd | Måste vara >0
Minimigräns | Måste vara >= 0
Maxgräns | Måste vara <= Minimigräns