# Stato dell'utensile

La schermata Salute include la voce Temperatura, che mostra le informazioni sulla temperatura dello strumento.

## Temperatura dello strumento

Le temperature dello strumento (per strumenti con cavo e a batteria) sono costantemente monitorate da POWER FOCUS 6000. Le unità di temperatura supportate sono gradi Celsius (°C), l'unità predefinita, e gradi Fahrenheit (°F). È possibile passare tra le due unità senza richiedere il riavvio del controller. Quando la temperatura di un componente critico supera quella massima, lo strumento viene bloccato e viene visualizzato un avviso (2014). Lo strumento viene nuovamente sbloccato quando la temperatura del componente critico scende al di sotto del limite di temperatura.

La temperatura dell'utensile non è disponibile per STwrench.

## Monitoraggio della temperatura dell'utensile

1. Nella vista Home, toccare la scheda Utensile.

2. Selezionare la schermata Salute per visualizzare la temperatura dei vari componenti.

3. Selezionare la vista Picco di temperatura per visualizzare l'elenco dei picchi di temperatura più elevati per ciascun componente.

4. Selezionare la vista Temperatura in tempo reale per monitorare continuamente la temperatura di un componente.